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Ход урока
1. Теоретическая часть (10 мин.)

2. Графическая работа (35 мин)

1.Среди разъемных соединении наибольшее распространение получили резьбовые. К ним относится болтовое, шпилечное и винтовое соединение . Они  имеют установленные стандартам  форму, размеры, и условные обозначения.  Это значит, вели   отдельных элементов определяют в зависимости от наружного диаметра  d резьбы по таблице №3 

Для построения  изображения болтового соединения берем d=20 мм, и находим  остальные размеры


Шаг резьбы   Р=25мм


Размер под ключ S=26мм


Диаметр описанной окружности D=40мм


Высота головки һ=13мм

Длина стержня болта L=75мм


Длина резьбы  L=30мм


Таким обзором по стандарту получим:


Болт  M20*2.5*75;


Гайка М20; Шайба 20;

2.Графическая работа : По трем видам построить болтовое соединение в аксонометрическом проекции (в изометрии)


Для построения посередине формата А4 проведем вертикальную (осебую) линию.

а) На расстояний сверху от рамки 40 мм проведем оси (х) и (у) под  углом к (z) 120, от центра  проведем горизантальную линию. Откладываем фокусы элипса, она равна 5 мм (20:4=5) в каждую сторону от точки О. Берем циркуль с расстоянием ножка 5мм ставим поочередно на фокусы и проведем малую окружность в пределах от оси х до у Находим радиус большой дуги в вертикальной линии (она равна 10 мм) и от этой точки проведем поочередно большие полуокружности. Получится овал на первой плоскости 

б) От первой плоскости в вертикальной линии вниз откладываем 10 мм, и через эту точку проведем изометрические линии х, у. Проведем горизанталную  линию. Здесь же строим такую же овал как на первой плоскости. Соединяем вертикальной линии края обалов.

в)На этой плоскости по оси х откладываем вправо и влево от точки О отрезки разные  (40:2) 20 мм. По оси у симметрично точке  О откладываем отрезки равные (36:2) 18 мм. От точек полученных на оси у проведем вправо и влево параллельно оси к х отрезки равные половине стороны шестиугольника (оно разно 20:2=10мм). Полученные точки соединяем отрезками прямых.

Получим шестиугольник на второй плоскости от каждой точки шестиугольника проводям вертикальные линии равные13 мм (высота гайку). Полученные точки соединяем отрезками получим шестигранную призму размером:
D=406,  S=36,  а=20,  Һ=13мм

От центра второй плоскости откладываем в вертикальной линии точку равные 13мм.

Г) Через эту точку  проведем горизонтальную и оси х, у. На этой (третьи) плоскости будем строить шайбу диаметром 50мм. Для этого в гориз. линии откладываем фокусы (50:4) 12,5мм в правую и левую строну. Проведем  через  фокусы дуги (малые) радиусом 12,5 мм в пределах  оси х, у. Находим точку в вертик. Линии радиуса 25 мм, и проведем большую  полуокружность получим овал диаметром 50 мм.

Д)Откладываем от третий плоскости вниз 5 мм (высота шайбы) и проведем  оси х,у и горизонтальную линию. Здесь же строим такую же овал и концы соед-ем. Получим  шайбу диаметром  50мм, высотой 5 мм. На этой плоскости по оси у откладываем отрезки равные ширине детали   №1(№2) оно равна ширине 60 мм. (По 30 мм в кажд. Строну) Через эти точки проведем линии  ІІ оси х 

Концы соединяем волнистой линии

Откладываем пятую плоскость вниз (25мм)

Проведем оси  x ,y . На оси y  откладываем  отрезки равные 30 мм и через эти точки проведем  II линии    x.  Откладываем  вниз 20 мм  проведем  оси  x,y . По оси y откладываем открезки равные 30 мм в каждую сторону проведем через точки II линии  X.

Концы соединяем волнистой линии.

Е)  Обводям  видимые контурные линии сплошной толстой линии. Вспомогательные  линии надо убрать. На проекциях следует наносить оси симметрии.

Ж) Ведем спецификацию . Номера позиции наносят около соответствующих изображении на чертеже.  
[image: image1.jpg]fgestaearoaiel srages:




[image: image2.jpg]g20

P





