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Тақырыптың аты: «Шөп тиеп түсіруге арналған КУН-10 агрегатын жұмысқа дайындау»

Сабақ мақсаты:

Білімділік мақсаты:  Жөндеу жұмыстары бойынша  оқушылардың  білім деңгейін тереңдету, толықтыру  және қорытындылау

Дамытушылық мақсаты:

Әр түрлі жағдайлар туғыза отырып, оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыру, өз бетінше ойлау шешім қабылдау қабілетін дамыту.

Тәрбиелік мақсаты:

Механизатор мамандығы сай қабілетті маман дайындау, адалдыққа, тианақтылыққа  тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: Дәстүрлі сабақ.

Сабақтың өткізу әдістері: Сұрақ- жауап, әңгімелесу
Пәнаралық байланыс: «Ауылшаруашылық машиналары»,«Тракторлар мен автомобильдер»
Сабақтың материалдық жабдықтары: КУН-10 агрегаты, жөндеу жұмыстарына қажетті материалдар, құрал-саймандар, нұсқау картасы

Сабақ өткізілетін орын: Техниканы сақтау алаңы

Сабақтың барысы:

1.Ұйымдастыру бөлімі        15 мин

2.Кіріспе нұсқау                   40 мин

3.Ағымды нұсқау                 180 мин

4.Қорытынды нұсқау           35 мин 

1.Ұйымдастыру бөлімі:

- Оқушыларды жорнал бойынша түгендеу

- Құрал жабдықтарға тоқталып өту

- Зертхананың ө/о сабағына дайындығын тексеру

- Топтың арнаулы киімдерінің жұмысқа дайындығын тексеру

- Үй тапсырмасын қайталау

2. Кіріспе нұсқау

- Қауіпсіздік ережесімен таныстыру, жөндеу жұмыстарында жұмыстың    

  тиянақты орындалуын ескерту;
 - шөп шабу машинасын майлау, ремендерін салу, зажиганиясын келтіру, құрастыру; 
-  шөп шабу машиналарының түрлерімен таныстырып жеке-жеке тоқталып өту;
- оқушылардың білімін тексеру (сұрақ-жауап);


- оқушыларға шөп шабу машинасының турлерін атап өту. 3-брусты косилканың жұмысқа дайындығының   әдісі мен ретін тәжірбие жүзінде көрсету;  

- құралдарды орнымен пайдалану, оның ерекшеліктерін, жұмыс сапасының                                                     қандай болатынын ескерту
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Шөп тиеп түсіруге арналған  КУН-10  агрегатын  жұмысқа дайындау.
Жұмыстың алдында КУН-10 агрегатының жебесін, тірегішін, гидроцилиндрлерін, май жетектерін, тартқыштарын тексеріп, жұмысқа дайындаймыз. Трактордың гидробагіндегі майдың мөлшерін тексеріп, агрегатты іске қосып қараймыз.
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Шөп тиеп түсіруге арналған КУН-10 агрегатын түсіндіріп өту
КУН-10 агрегаты шөп тиеп түсіруден басқа тағы бірнеше жұмыстарды атқарады. Агрегаттың шөп шанышқыларынан басқа қапқыш, қырғыш сияқты қондырғылары бар. Қондырғыларды жұмыстын бағытына қарай ауыстырып тұрады. Қапқыш қондырғысымен топырақ, құм сияқты заттарды тиеу өте тиімді.
Кун-10 агрегаты МТЗ-80,82 тракторларына қондырылады, ол әмбебап аспалы қондырғы деп есептеледі. Өйткені осы агрегатпен неше түрлі жұмыс жасауға болады. Межесі биіктігі 4-5 м дейін көтереді. Көтеретін жүктің салмағы 500-700 кг.
Сонымен қатар осы агрегатты көтергіш кран ретінде пайдалануға болады.
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КУН-10 агрегаты шөп тиеп түсіруден басқа тағы бірнеше жұмыстарды атқарады
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 КУН-10 агрегатының көтеретін биіктігінің мөлшері және қапқыштың қозғалу бұрышы.

КУН-10 агрегатының кұрамы
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1.Тиегіштің жебесі; 2.тірегіш; 3. Жоғарғы тартқыш механизмі; 4. Жебені көтеріп түсіретін күш цилиндірі; 5. Төменгі тартқышы; 6. Қапқыштың күш цилиндірі; 7. Қапқыш немесе айырды бекітетін механизм
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1.қапқыш; 2.қапқыштың тартқыштары; 3.трактордың алдыңғы дөңгелегі; 4.жебе; 5,6.күш цилиндірі; 7.тірегіш.

3. Ағымды нұсқау
Оқушылардың өз бетімен жүргізген жұмыстарын уақытында бітіруін қадағалау. Кіріспе нұсқауға сай және нұсқау картасына сай тапсырманың орындалу ретіне сай бақылау жасау, құрал-саймандарды орынды және дұрыс пайдалануын қадағалау,оның тиімді тәсілдерін жасау, көрсету, жұмыстың техникалық сапасын қадағалап отыру.

Жұмыс барысында оқушыларға қосымша нұсқаулар беру;

     Қатемен жұмыс жасау;

     Жұмыс барысында тианақты ұқыпты болуды ескерту     

4. Қорытынды нұсқау;

а) Оқушылардың орындаған жұмыстарына жеке-жеке тоқталу

б) Қате орындаған жұмыстың қатесін түзету

в) Бүгінгі тақырыпты сараптау

г) Орындаған жұмыстарына сәйкес оқушыларды әділетті бағалау

д) Үйге тапсырма беру

д) Жұмыс орынын жинау
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Пайдаланылған әдебиет: 

«Ауылшаруашылық машиналары» Б.М.Гельман, М.В.Москвин.  1987 жыл.
Нұсқау картасы

Тақырыбы: Шөп тиеп түсіруге арналған КУН-10 агрегатын жұмысқа дайындау
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	 Істелген жұмыстар
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	24-ші кілтпен күш цилиндрдің май жетегін қатайтамыз
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	Тиегіштің механизмдерінің майлайтын жерлерін шприц арқылы солидолмен майлаймыз.
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	КУН-10 агрегатының шөп тиеп түсіретін айырын ажыратамыз.
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	Айырды арнайы техника сақтайтын алаңға қоямыз.
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	 КУН-10 агрегатына қапқышты бекітеміз.
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	Қапқышың үстіңгі қармағынан іліп алып жебені көтеріп астыңғы бекіткішті келтіреміз
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	Балғамен астыңғы бекіткіштің тұтқасын жоғарға қарай қағып жіберіп бекітеміз.


